OUVERTURE DU BOITIER

INSTALLATION DES LECTEURS INTERNES

On connecte le DD à la carte mère et au boîtier d’alimentation pour qu’il soit fourni en énergie

Carte vidéo : carte graphique qui a une bonne résolution

Travail à faire

Description du BIOS